# 行人过节危险预警提示系统软件

2024年04月02日更新

1. 新功能修改音柱音量、播放模式（配置文件）
2. 新功能保存违法图片
3. 配置文件多项更新，具体查看标题《配置文件说明》

# **设备列表**

1. 海康智能球机 \* 4
2. 诺瓦控制卡，led屏幕（240\*360） \* 2
3. 海康定向音柱 \*2

# **安装说明**

1.道路两侧分别有球机\*2 屏幕\*1 音柱\*1，单侧设备间联动

# **功能**

1. 无违法时，播放节目1，音柱不工作
2. 检测到违法行为时，播放节目2，音柱播放“横立穿即危返险回”（注：此功能临时使用，后期改为播放节目3）
3. 违法图片自动保存

# **Nova默认节目：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **节目ID** | 第一页 | 第二页 |
| **节目一** | 文字：行人请勿穿越车道 |  |
| **节目二** | 图片：./Pics/Program2Item1Pic.jpg |  |
| **节目三** | 图片：./Pics/Program3Item1Pic.jpg | 文字：横立穿即危返险回 |

# **配置文件说明：**

[Group1] // 路的每一侧各为一组

HCCameraIp1=32.30.158.199 // 相机1的ip

HCCameraIndex1=0 // 相机1的回调函数下标

HCCameraIp2=32.30.158.200 // 相机2的ip

HCCameraIndex2=1 // 相机2的回调函数下标

HCSpeakerIp=32.30.158.23 // 音柱ip

HCSpeakerTimes=3 // 音柱播放次数

HCSpeakerContent=禁止行人穿越 // 音柱播放内容

HCSpeakerVolume=3 // 音柱音量（2 ~ 7）

HCSpeakerPlayMode=mp3 // 播放模式（MP3/TTS）不区分大小写

NovaControllerIp=32.30.158.20 // 屏幕ip

Back2DefaultProgram=8 // 屏幕恢复默认节目的时间（单位s）

[Group2]

HCCameraIp1=32.30.158.22

HCCameraIndex1=2

HCCameraIp2=32.30.158.19

HCCameraIndex2=3

HCSpeakerIp=32.30.158.24

HCSpeakerTimes=3

HCSpeakerContent=禁止行人穿越

HCSpeakerVolume=3

HCSpeakerPlayMode=mp3

NovaControllerIp=32.30.158.21

Back2DefaultProgram=8

[BackCfg]

SaveDays=7 // 违法图片保存天数