# 配置文件说明

## cfg.ini:

**[Group1] // 一组设备**

**HCCameraIp1=32.30.158.199 // 相机1的ip**

**HCCameraIndex1=0 // 相机1的回调函数编号**

**HCCameraIp2=32.30.158.200 // 相机2的ip**

**HCCameraIndex2=1 // 相机2的回调函数编号**

**HCSpeakerIp=192.168.1.13 // 音柱ip（海康大华共用）**

**HCSpeakerTimes=4 // 音柱播放次数或者时间（根据需求变化）**

**HCSpeakerContent=禁止行人穿越 // 音柱播放内容**

**HCSpeakerVolume=10 // 音柱播放音量**

**HCSpeakerPlayMode=TTS // 音柱播放方式（TTS/MP3）**

**NovaControllerIp=32.30.158.20 // LED屏幕ip**

**Back2DefaultProgram=8 // LED屏幕播放恢复默认节目时间**

**SpeakerType=1 // 音柱类型（0海康1大华）**

**DHSpeakerId=1 // 音柱id（大华音柱所需要参数）**

**[Group2]**

**HCCameraIp1=32.30.158.22**

**HCCameraIndex1=2**

**HCCameraIp2=32.30.158.19**

**HCCameraIndex2=3**

**HCSpeakerIp=32.30.158.24**

**HCSpeakerTimes=4**

**HCSpeakerContent=禁止行人穿越**

**HCSpeakerVolume=10**

**HCSpeakerPlayMode=TTS**

**NovaControllerIp=32.30.158.21**

**Back2DefaultProgram=8**

**SpeakerType=0**

**DHSpeakerId=2**

**[Other]**

**SaveDays=5 // 违法图片保存天数**

## EStake.ini:

**[EStake]**

**Port=COM7 // 控制安全桩的lura端口号**

**GroupCount=2 // 安全桩数量**

**[Group0] // 第n组安全桩**

**Id01=1 // 当前安全桩第1个雾灯的编号（拨码）**

**Id02=2**

**[Group1]**

**Id01=3**

**Id02=4**